KQ-600DM

静音型超声波清洗器

**主要技术参数**

型号：KQ-600DM

外形尺寸：531\*326\*375mm

内槽尺寸：500\*300\*150mm

容量：22.5L

超声频率：40kHz

超声功率：600W

超声功率可调范围：0-100%

加热功率：800W

温度设定范围：室温-80℃

工作时间可调：0-24h

液位保护：有

其他配置：降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源

价格：11980元

**主要性能特点**

清洗器采用液晶触控操作

清洗槽采用304优质不锈钢一次冲压成型

清洗器主体材质均为304优质不锈钢

清洗器工作噪音<60dB，运行更安静

超声功率0-100%无级可调

具有过温、过流，运行更稳定可靠

清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低

标配常规换能器超声功率50W、超声频率40kHz