KQ-S500JL

量块表面全自动超声波清洗器

**主要技术参数**

型号：KQ-S500JL

外形尺寸：930\*585\*460mm

内槽尺寸：500\*300\*200mm

容量：30L

超声频率误差：±1kHz

超声功率：500W

水加热功率：800W

风加热功率：600W

温度设定范围：室温-80℃

风温设定范围：室温-99℃

工作时间可调：1-480min/常开

液位显示、保护：有

其他配置：电控降音盖、量块专用网架托架、电控进排水、AC220V/50Hz电源

价格：79800元

**主要性能特点**

清洗器采用触摸屏软件操作。

清洗器主体材质均为304优质不锈钢。

清洗器工作噪音<60dB，运行更安静。

自动开关降音盖并带有可视窗、LED照明灯、旋转风淋臂。

数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示。

采用量块专用超声频率和专用清洗治具，有效保证量块表面无损伤。

一键启动整个清洗流程，具有超声清洗、温水喷淋、热风干燥的功能。

清洗器电路具有自动扫频、频率跟踪、自动搜频技术，使用效果更明显，工作更稳定。

数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、工作液位、加热温度（及实际温度）。

清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低。

采用高Q值超声波换能器，谐振阻抗小、转换率高。