KBC-120S

手持式超声波处理器

**主要技术参数**

型号：KBC-120S

发生器尺寸：120\*65\*25mm

超声频率：30kHz

超声功率：120W

超声功率可调范围：0-120W

处理量：0.5-200mL

变幅杆：Φ3mm

价格：10280元

**主要性能特点**

便捷式设计，方便携带，低电压输入。

压电变频能量转换器材质为CV33，PZT锆钛酸铅压电陶瓷。

变幅杆钛合金材料为T1-6AL-4V。

自动追频，28-33KHz频率范围内自动扫频跟踪。

自动能量补偿，可根据样品的流动性自动工作在最佳频率点和输出点。

三维指数型超声探头设计，远超传统探头设计输出效率并降低变幅杆损耗。

可选配变幅杆：Φ2、Φ3、Φ6、Φ8mm。